규 격 설 명 서

구분	항 목	세 부 규 격	수량
서버	시스템 아키텍쳐	○ UNIX시스템으로 최신 제품 제공 ○ 4개 이상의 파티션을 구성해서 제공	1식
	CPU	○ 64Bit Processor ○ Process : 16Core 이상, 2Socket이상 제공 ○ Clock Speed : 공고일 기준 서버별 최상위 Clock speed CPU 제공 ○ 32Core까지는 CPU와 메모리의 확장만으로 서버용량이 확장될 수 있도록 CPU와 Memory가 장착될 수 있는 슬롯 기본 제공 ○ 최대 4CPU 또는 64core 까지 확장 가능(공인성능치 자료 제출) (단, 공인성능치 자료가 없을 경우 제조사 공문 제출 가능)
	Memory	○ 용량 : 256GB 이상 제공 ○ 최대 1.5TB이상 확장 가능
	내 부 디스크	○ 용량 : SAS Disk 4.8TB(Physical) 용량 이상 제공 ○ O/S 디스크는 Mirror 구성 가능 ○ Hot Plug 가능
	I/O	○ 10Gb or FCoE지원 4Port 이상 제공 ○ 8Gbps HBA 8port 이상 제공 ○ 1Gb Adapter 8port 이상 제공 ○ 모든 port 이중화구성을 제공하여야 함
	전원	○ 전원공급 장치 및 냉각팬은 이중화, Hot-plug기능 제공 ○ 시스템의 전력 소모량 및 발열 상황 모니터링 기능 제공
	OS	○ 개방형 표준 64Bit Unix OS 및 Unlimited 사용자 라이센스 제공 ○ EAL4 또는 C2 레벨 이상 보안등급 ○ 개방형 표준 64Bit Unix OS설치 ○ 시스템 성능관리 기능 제공 ○ 모든 서버를 한 곳에서 통합 관리 할 수 있는 Web based시스템관리 기능 지원 ○ 하드웨어 제조사 자체 O/S 탑재 ○ Volume manager 제공(제조사 or OEM포함) ○ C/C++컴파일러 제공
	기타	○ 제안 시스템은 제조사의 최신제품이어야 함 ○ 제안시스템은 오픈 시스템으로 UNIX시스템이어야 함 ○ 향후 통합 시스템으로의 활용을 위하여 주요 내부자원의 확장이 가능하여야 하며, 필요할 경우 서버모듈(CPU, Memory, I/O포함) 추가 방식의 확장이 가능하여야 함 ○ 제안 용량 및 수량은 제안요구 규격이상으로 하되 서버에 수용된 업무가 정상적으로 운영될 수 있도록 구성 하여야 함 ○ 무상유지보수는 제조사지원 기준 3년 이상 제공 (제조사 발행 기술지원확약서 및 물품공급 확약서 제출)