2015학년도 2학기                                    LIPE사업단/LINC사업단

측량학(지형정보론)

기말Report (5장-8장)

소    속: 건설공학부 3학년

학    번: 20154085

성    명: 류 광열

담당교수: 이영진 교수님

제 출 일: 2015. 12. 15

총 매 수: 8매

경일대학교 건설공학부

측량학(지형정보론) Report #2 (5강-8강)

2015. 12. 15

문제 1. 도로건설추진절차 대하여 아는 바를 설명하시오.

*기획단계, 기본설계단계, 실시설계단계

가. 기획단계

○ 사업계획의 수립

- 도로계획은 국가의 경제·사회적 골격을 결정하는 사업이므로 신중히 결정

- 도로는 여러 요소가  상호 연관성을 갖게 되므로 종합적인 검토가 필요

- 도로망 계획시 네트워크의 구성, 교통수요에 대한 대응, 네트워크의 기능분류등을 고려하여야 함

- 타당성조사 용역을 실시하여 타당한 사업에 대하여 사업계획(안)을 수립하여 중앙행정기관 및 지방자치단체와 사전 협의 후 관련법령에 의거 고시

○ (예비)타당성 조사

- 예비타당성조사 : 국가재정법 및 총사업비 관리치침에 따라 기획재정부에서 실시하는 사업우선순위 조정을 위한 조사

- 타당성조사 : 건설기술진흥법에 의거 사업시행 부서에서 사업계획을 수립하기 위한 기초자료로서 사업실시의 타당성 여부를 조사

○ 기본계획 수립 및 고시

- 타당성조사를 실시한 결과 그 필요성이 인정되는 건설공사에 대해 기본구상을 기초로 하여 기본계획수립 및 고시

- 기본계획(안)을 마련하여 중앙행정기관등 유관기관(부서) 사전 협의 후 기본계획수립 및 고시

- 관련근거 : 건설기술진흥법 시행령 제69조(건설공사기본계획)

○ 전략환경영향평가

- 환경에 영향을 미치는 상위계획을 수립할 때 환경보전계획과의 부합여부 확인 및 대안의 설정 분석을 통하여 환경적 측면에서 해당계획의 적정성여부와 입지의 타당성등을 검토하여 국토의 지속가능한 발전을 도모

- 관련근거 : 환경영향평가법 제9조(전략환경영향평가의 대상)

○ 대형공사 입찰방법 심의

- 사업시행부서는 기본계획을 수립·고시한 후 해당 건설공사의 규모와 성격을 고려하여 공사시행 방법을 결정

- 관련근거 : 국가계약법시행령 제80조, 건설기술진흥법 시행령 제6조

- 기본설계서 작성전에 일괄입찰로 발주 할 공사와 그 밖의 공사로 구분

나. 설계단계

○ 기본설계 : 건설기술진흥법 시행령 제71조(기본설계)

- 예 · 타 및 타당성조사 결과 검토

- 문화재지표조사 및 설계반영 필요성 검토

- 기본적인 구조물 형식 비교검토

- 대안별 시설물 경제성 비교 검토

- 주요장비 자재 사용성 검토등

- 기본설계를 실시하지 않아도 되는 경우

· 기술공모방식 또는 일괄입찰방식으로 시행하는 경우

· 기본설계에 반영될 내용을 포함하여 타당성조사를 한 경우

· 기본설계의 내용을 포함하여 실시설계를 하는 경우

○ 실시설계 : 건설기술진흥법 시행령 제73조(실시설계)

- 기본설계 결과의 검토

- 공사비 및 공사기간 산정

- 구조물형식 결정 및 설계

- 시방서, 물량내역서, 단가규정, 구조 및 수량산출서 작성

- 기본설계와 실시설계를 동시에 할 수 있음

○ 환경영향평가 : 환경에 영향을 미치는 실시(시행)계획 등의 인,허가등을 할 때 해당 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 조사, 예측, 평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 제거 또는 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 것

○ 교통영향분석 및 개선대책 : 사업시행에 따라 발생하는 교통량, 교통흐름의 변화 및 교통안전에 미치는 영향을 조사, 예측, 분석하고 그와 관련된 각종 문제점을 최소화하기 위해 수립하는 대책

○ 사전재해영향성검토 : 자연재해에 영향을 미치는 각종 행정계획 및 개발사업으로 인한 재해유발 요인을 예측분석하고 이에 대한 대책을 마련하는 것

○ 문화재조사 : 지표조사, 시굴 및 발굴조사, 현상변경허가

○ 허가사항 사전협의 : 농지전용, 산지전용, 국공유지사용 및 무상귀속협의, 하천점용, 철도점용협의, 도로연결허가 등

다. 사업실시단계

○ 사업계획 승인/ 고시 : 도로법, 농어촌정비법, 국도의계획 및 이용에 관한 법률등

○ 건설사업관리용역 업체의 선정 : 사업관리, 감리업체등

○ 시공업체 선정 : 턴기, 기술제안공모방식, 기타등

○ 용지매수 추진 : 손실보상 협의에 의한 취득

○ 수용재결 보상추진 : 손실보상 협의 불응 토지의 취득

○ 인,허가사항 협의 : 농지전용, 산지전용, 국공유지 사용 및 무상귀속협의, 하천점용, 철도점용협의, 도로연결허가 등

문제 2. 다음에 대하여 설명하시오

(1) 도로횡단면의 구성요소 : 차도, 중앙분리대, 길어깨. 정차대(차도의 일부), 자전거전용도로, 자전거 및 보행자 겸용도로, 보도, 식수대, 측도(차도의 일부), 전용차로등

(2) 용지측량. 지장물조사의 내용

○ 용지측량 : 토지 및 경계등에 대해 조사하고, 용지취득 등에 필요한 자료 및 도면을 작성하는 작업

○ 지장물조사 : 건물, 수목, 광업권, 업업권, 소유권 외 권리를 포함

(3) 하천측량에서 평균유속을 구하는 법

○ 1점 측정일 경우 : 수면으로부터 수심이 0.6 되는 곳에 유속을 측정

○ 2점 측정일 경우 : 수면으로부터 수심이 0.2와 0.8이 되는 곳에 유속을 측정

Vm = (V2+V8) / 2

○ 3점 측정일 경우 : 수면으로부터 수심이 0.2와 0.6, 0.8이 되는 곳에 유속을 측정

Vm = (V2+2V6+V8) / 4

(4) 토지구획정리사업의 시행절차 : 환지방식의 도시개발사업은 계획단계, 개발단계, 환지단계로 구분됨

○ 사업계획과 시행 규정의 작성

○ 환지설계

○ 건물등의 이전

○ 토지개발 공사시공

○ 환지처분

○ 청산금 및 감가보상금 정산

○ 지적정리 및 등기사무

(5) 지하시설물의 종류(법령) 및 탐사대상

○ 지하시설물의 종류(법령)

- 도로법 제2조 규정에 의한 도로 및 부속시설물

- 수도법 제3조 규정에 의한 상수관로 및 부속시설물

- 하수도법 제2조 규정에 의한 하수관로 및 부속시설물

- 도시가스사업법 제2조 규정에 의한 가스관로 및 부속시설물

- 전기통신기본법 제2조 규정에 의한 통신관로 및 부속시설물

- 전기사업법 제2조 규정에 의한 전력관로 및 부속시설물

- 송유안전관리법 제2조 규정에 의한 송유관로 및 부속시설물

- 집단에너지사업법 제2조 규정에 의한 난방열관로 및 부속시설물

- 기타 신호 및 가로등과 관련된 지하시설, 지하철 및 ITS관련 지하시설, 지하에 설치된 케이블TV 및 유선선로, 공동구, 지하도, 지하차도 및 지하상가시설 등과 같이 공공의 이해관계가 있는 지하시설물

○ 탐사대상

- 폭이 4m 이상인 도로 및 도로부대시설물

- 관경이 50mm 이상인 상수관로 및 부속시설물

- 관경이 200mm 이상인 하수관로 및 부속시설물

- 관경이 50mm 이상인 가스관로 및 부속시설물

- 관경이 50mm 이상인 통신관로 및 부속시설물

- 관경이 100mm 이상인 전기관로 및 부속시설물

- 모든 송유관

- 모든 난방열관

문제 3. 다음을 계산하시오.

(1) 토공설계 예제 12.1

그림과 같이 종단면도와 횡단면 설계에서 절,성토량이 계산되었다. 양단면 평균법에 의거 토공량을 계산하라.

풀이)

CS1~CS2 : 절토량 = (20/2) × (110.6+64.3) = 1,749㎥,   성토량 = 0

CS2~CS3 : 절토량 = (20/2)×(64.3+36.2) = 1,005㎥       성토량 = (13.1/2)×(0+11.6) = 76㎥

※ d1 = (20×11.6) / (29.3-11.6) = 13.1m

CS3~CS4 : 절토량 = (20/2)×(36.2+9.6) = 458㎥,         성토량 = (20/2)×(11.6+29.3) = 409㎥

CS4~CS5 : 절토량 = (7.2/2)×(9.6+0) = 35㎥,            성토량 = (20/2)×(29.3+59.7) = 890㎥

※ d2 = (20×9.6) / (36.2-9.6) = 7.2m

CS5~CS6 : 절토량 = (20-11.1/2)×(0 +47.4) = 211㎥      성토량 = (11.1/2)×(59.7+0) = 331㎥

※ d1 = (20×59.7) / (59.7+47.4) = 11.1m

(2) 유토곡선 예제 12.2

가. 토공량은 ?                                (풀이)

문제 4. 다음 용어를 설명하시오.

(1) 중복사진 : 항공사진 촬영시 직선코스를 날면서 종방향 60% 횡 방향 30%씩 중복시켜 찍은 사진을 말함

(2) 과고감 : 사진측량의 입체 모델에서 수직축척이 수평축척 보다 더 크게 나타나는 정도(항공사진을 입체화 할 때 산의 높이등이 실제보다 과□하여 보이는 것)

(3) GSD : 항공촬영시 축척에 따른 지상표본 거리를 말함

(4) 기복변위 : 기복이 있는 지표면을 항공기나 인공위성에서 연직방향으로 촬영하여도 촬영된 사진에서 연직점을 중심으로 방사상으로 생기는 변위를 말함

(5) 수치표면자료 : 원시자료를 기준점으로 이용하여 기준좌표계에 의한 3차원 좌표로 조정한 자료로서 지면 및 지표 피복물에 대한 점자료를 말함(구조물과 식생등 높이정보를 포함)

(6) 수치지면자료 : 수치표면자료에서 인공ㅈㅈ지물 및 식생등과 같이 표면의 높이가 지면의 높이와 다른 지표 피복물에 해당하는 점자료를 제거한 점자료를 말함(구조물과 식생등 높이정보를 제외)

(7) 디지털 정사영상 작성 : 디지털 항공사진으로부터 엄밀한 미분정사편위 수정에 의해 기복변위를 제거한 영상을 말함

(8) 항공레이저 계측 : 항공기에 항공레이저계측시스템(레이저거리측정기, GPS, 안테나와수신기, INS(관성항법장치)을 탑재하여 레이저를 주사하고 그 지점에 대한 3차원 위치좌표를 취득하는 계측을 말함

문제 5. 다음을 계산하시오.

(1) 예제 13.1,  13.2

f=153mm 카메라로 h(표고)150m를 평균 표고면으로 하고 1/M(축척)=1/20,000로 촬영한 사진에서 h(표고) 400m인 지점의 M은 얼마이며 평균해면으로부터 절대촬영고도 H0는 얼마인가 ?

- H = f × M = 0.153m × 20,000 = 3,060m  ------   촬영고도

- H0 = H + h = 3,060 + 150 = 3,210m -------------   절대촬영고도

- H'(400) = H - (400 - 150) = 2,810m ------------------   h=400m인 지점의 촬영고도

- M'(400) = H' / f = 2,810 ÷ 0.153 = 18,366  -------   h=400m에 대한 M

∴ 1/M = 1/18,366

f=153mm 카메라로 촬영된 사진을 정확히 2배 확대한 사진상에서 A B 두점간의 거리가 384.0mm이고, 이 두점을 1/25,000 지도에서 찿아 재어보니 72.0mm였다. 사진축척과 촬영고도를 계산하라.

- A B간의 실거리 = 0.072m × 25,000 = 1,800m

- M = L/ℓ = 1.800 ÷ 0.384 = 4,688

- H = f · M = 0.153m × 2배 × 4,688 = 1,435m

※ 사진을 2배 확대 했으므로 f는 153mm × 2 = 306mm가 됨

(2) 예제 13.3, 13.4

f=153mm 카메라로 촬영한 사진이 있다. 영직점 n으로부터 사진상에서 50mm인 곳에 찍힌 높이 200m 탑의 측면이 10mm로 나타났다. 이 사진의 축척과 촬영고도를 구하라.

- h = (d · H)/(p+d) 에서   200=(10 · H)/(50+10)

- H = 200×(50+10) / 10 = 1,200m

- 1/M = f/H = 0.153 / 1,200 ≒ 1 / 7,843

예제13.3 사진에서 n점으로부터 85mm떨어진 곳에 찍힌 굴뚝의 측면이 5mm이면 굴뚝의 높이는 얼마인가 ?

- h = (d · H)/(p +d) = (5× 1,200) / (85 + 5) = 66.7m

(3) 예제 13.5

다음 조건으로 B,C 두 점의 표고를 계산하라. A점의 표고=400m, 촬영고도= 2,400m (A점으로부터), p=91.0mm(A점에 대해서) 시차측정값(3회평균) A=27.48mm, B=19.36mm, C=31.54mm

(풀이)

- B점의 표고 계산

- 시차차 △p=pB-pA = 19.36-27.48 = -8.12m

- HB = 400-235 = 165m

- C점의 표고 계산

- 시차차 △p=pC-pA = 31.54-27.48 = 4.06m

- h =〔△p / (p+△p)〕H =〔4.06 / (91.0 + 4.06)〕× 2,400 = 102.5m

- H0 = 400 + 102.5 = 502.5m

- △p mm 부호는(미지점의 측정값) - (기지점의 측정값)으로 결정

(5) 추가예제 사진매수계산

(6) 연습문제(13장) 4. 풀이(사진매수계산)

초점거리가 150mm 사진크기가 230mm 인 항공카메라를 이용하여 촬영축척 1/5,000으로 2,000m×2,000m인 정사각형 지역을 항공촬영하고자 한다.  종중복도 60%, 횡중복도 30%일 때 촬영유효면적과 사진매수(안전률 20%를 고려함)를 계산하라

풀이)

- 촬영유효면적 = 0.4(0.23×5,000) × 0.7(0.23×5,000) = 460×805=0.3703㎢

- 사진매수 = (2×2) / 0.3703 = 10.802

- 안전율 고려하면 10.802 × 1.20 = 12.962 ≒ 13매