규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
1		디지털카메라	D810	니콘	1
특 징	- 3635만화소, FX 포맷(풀프레임) CMOS 센서 - 풍부한 계조, 적은 노이즈의 ISO 64상용 저감도 지원 - 빠르고 정확한 포착선능 Group-area AF - 정숙한 셔터감의 새로운 미러 밸런서 채용 - 초당 60프레임의 고해상도 Full HD 60p - 하이라이트 중점 측광 - 방진/방적 설계의 견고한 마그네슘 합금 바디
제 품 사 양	- 형식 : 렌즈 교환식 일안 리플렉스 타입 디지털 카메라 - 렌즈 마운트 : 니콘 F 마운트(AF 커플링, AF 접점 포함) - 실제 촬영 화각 : 니콘 FX 포맷 - 유효화소수 : 3635만 화소 - 촬상 소자 방식 : 35.9×24.0mm 사이즈 CMOS 센서 - 총 화소수 : 3709만 화소 - 화질 모드 : •RAW※2 12비트/14비트（무손실 압축, 압축, 비압축）, 사이즈 L/S 선택 가능(사이즈 S는 12비트,비압축으로 고정) •TIFF（RGB） •JPEG-Baseline준거, 압축율（약）：FINE （1/4）, NORMAL（1/8）,BASIC（1/16）사이즈 우선 시, 화질 우선 선택 가능 •RAW과 JPEG 동시 기록 가능 - 배율 : 약 0.7배（50mm f/1.4 렌즈 사용, ∞, -1.0m-1일 때） - 아이 포인트 : 접안 렌즈면 중앙에서 17mm（-1.0m-1일 때） - 셔터 형식 전자 제어 상하 주행식 포컬 플레인 셔터, 전자 선막 셔터(미러 업 촬영 시) - 셔터 스피드 1/8000~30초(1/3단계, 1/2단계, 1단계로 변경 가능), Bulb, Time, X250 - 크기（W×H×D） : 약 146×123×81.5mm - 무게 : 약 880g(본체만)

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
2		렌즈	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	니콘	1
특 징	- 니콘 FX 포맷 카메라의 성능을 최대한 발휘 - 세계최초 광각14-24mm F2.8 구현
제 품 사 양	- 초점 거리 14-24 mm - 개방 조리개 2.8 - 초점 맞춤 IF 방식, SWM에 의한 오토 포커스, 매뉴얼 포커스 모드 가능 - 렌즈 구성 11군 14매 (ED 렌즈 2매, 비구면 렌즈 3매,나노크리스탈 코트 1면) - 화각 114°- 84° (DX 포맷 카메라 장착시： 90°- 61°) - 조리개 날개 매수 9매 (원형 조리개) - 최소 조리개 22 - 최단 촬영 거리 0.28 m (초점 거리 18-24mm 위치) - 최대 촬영 배율 1/ 6.7 - 중량(무게) 약 970g - 최대 지름×길이 약 98×131.5mm(렌즈 선단부에서 Bayonet 기준면까지) - 필터 사이즈 장착 불가

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
3		렌즈	AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED	니콘	1
특 징	- 니콘 FX포맷 디지털 카메라의 포텐셜을 최대한 발휘시킨 신개발 고성능 광학계 - 신규 광학 설계에 의해 ED렌즈, 복합형 비구면 렌즈, 그리고 대구경의 고정밀 유리 몰드 비구면 렌즈(PGM)를 아낌없이 사용하여 높은 해상도와 우수한 수차 보정의 밸런스 실현 - 나노크리스탈 코트에 의한 고스트 및 플레어 현상을 감소시켜 선명한 묘사 실현 - 니콘 D3과 동등한 방진, 방적 성능 - 그립감을 중시한 렌즈 경통 디자인 - 고속, 저소음이 우수한 SWM 구동방식 - AF촬영중에도 순간적으로 매뉴얼 포커스 모드로 전환이 가능한 M/A(매뉴얼 우선 오토 포커스)모드를 탑재 - 포커싱으로 인해 렌즈 경통의 길이가 변하지 않는 IF방식
제 품 사 양	- 초점 거리 : 24-70mm - 최대 조리개값 : F2.8 - 최소 조리개값 : F22 - 초점 맞춤 : IF 방식, SWM에 의한 오토 포커스,매뉴얼 포커스 모드 가능 - 렌즈 구성 : 11군 15매 (ED 렌즈 3매, 비구면 렌즈 3매,나노크리스탈 코트 1면) - 화각 : 84°- 34°20′ (DX 포맷 카메라 장착시： 61°~ 22°50′) - 조리개 날개 매수 : 9매 (원형 조리개) - 최단 촬영 거리 : 0.38 m (초점 거리 35~50mm 위치) - 최대 촬영 배율 : 1/ 3.7 - 중량(무게) : 약 900g - 최대 지름×길이 : 약 83×133mm(렌즈 선단부에서 Bayonet 기준면까지) - 필터 사이즈 : 77 mm

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
4		렌즈	AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ	니콘	1
특 징	- 개방 F값 2.8고정, 초점거리 70-200mm - 나노 크리스탈 코팅 채용의 대구경 망원 Zoom 렌즈 - 링형 SWM에 의한 정숙한 AF
제 품 사 양	- 초점 거리 70-200mm - 개방 조리개 2.8 - 초점 맞춤 초음파 모터에 의한 자동 초점, 수동 초점 조절 가능 - 렌즈 구성 16군 21매 (ED 렌즈 7매, 나노 크리스탈 코팅） - 화각 34°20′- 12°20′ （DX 포맷 카메라 장착시： 22°50′- 8°） - 조리개 날개 매수 9매（ 원형 조리개） - 최소 조리개 22 - 최단 촬영 거리 1.4m（Zoom 전 영역） - 최대 촬영 배율 0.12배 - 중량(무게) 약 1540g - 최대 지름×길이 약 φ87×209mm（선단부에서 Bayonet 기준면까지） - 필터 사이즈 77mm

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
5		렌즈	AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR Ⅱ	니콘	1
특 징	- [차세대 손떨림 보정(VRⅡ)]탑재 및 A/M(자동 우선 자동초점)모드 추가
제 품 사 양	- 초점거리 300mm - 최대조리개 f/2.8 - 최소조리개 f/22 - 렌즈 구성 8군 11매(＋메니스커스 보호 유리 1매) - 화각 8°10′(35 mm 일안 리플렉스 카메라 및 FX포맷 디지털 일안 리플렉스 카메라) 5°20′(DX포맷의 디지털 일안 리플렉스 카메라) - 최단 촬영 거리 AF시 2.3 m, MF시 2.2m - 조리개 날개 수 9매 - 부착 크기 52mm - 최대지름×길이 (첨단부터 바요네트 기준면까지) 약 124 mm(최대지름)×267.5 mm - 무게 약 2,900g

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
6		카메라	CANON 5D MARK III	캐논	2
특 징	- 약 2,230만 화소의 풀 프레임 CMOS 센서를 탑재하여 - ISO 102,400의 초고감도 지원 - 더욱 빠르고 정확한 61포인트 고밀도 레티큘러 AF시스템 탑재
제 품 사 양	- 형태 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 - 기록매체 CF 카드(Type I, UDMA 모드 7 호환), SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 - 이미지센서 크기 약 36 x 24 mm - 사용 렌즈 캐논 EF 렌즈(EF - S 렌즈 제외) (35mm 환산 렌즈 초점 거리는 렌즈 표기 수치와 동일) - 렌즈 마운트 캐논 EF마운트 - 형태 CMOS 센서 - 유효 화소수 약 2,230 만 화소 - 가로 세로비 3 : 2 - 먼지 제거 기능 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 - LCD모니터타입 : TFT 칼라 액정 모니터 -모니터 크기 및 도트 수 와이드, 8.1cm(3.2형)(3:2), 약 1,040,000 도트 - 크기(W x H x D) 약 152.0 x 116.4 x 76.4mm - 무게 약 950g (CIPA 가이드라인) - 약 860g (본체)

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
7		렌즈	EF 16-35mm f/2.8L II USM	캐논	1
특 징	- 16~35mm 초광각 줌렌즈, 82mm필터구경 - 대폭 개선된 화질 - 방진방습 DW-R지원 - 원형조리개 I/R Focusing
제 품 사 양	- 초점 거리: 16 ~ 35 mm - 화각: 108˚10'~ 63˚ - 렌즈구조 12군 16장 - 최단초점거리 0.28m - 필터지름 82mm - 최대지름X최대길이(mm)/무게 88.5×111.6mm / 635g

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
8		렌즈	EF 24-70mm f/2.8L II USM	캐논	2
특 징	- 비구면 렌즈 3매, 슈퍼 UD렌즈 1매, UD렌즈 2매를 채용하여 고화질을 실현 - 대구경 렌즈이면서 소형 경량화를 실현 - 방진방적 기능 및 불소코팅으로 습기,먼지,오염에 강함 - 줌링락 버튼 채용으로 쾌적한 사용가능
제 품 사 양	- 초점거리/구경비 24-70mm / 1：2.8 - 렌즈구성 13군 18매 - 최단촬영거리 0.38m - 최대촬영배율 0.21배 - 필터 구경 82mm - 최대구경 88.5mm - 길이 Wide시 최단 113mm Tele시 최장 144.36mm - 무게 805g

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
9		렌즈	EF 70-200mm f/2.8L IS II USM	캐논	1
특 징	- 손떨림 보정을 위한 신형 IS 유닛 탑재 - 고화질을 위한 UD렌즈 및 형식 렌즈 사용 - 더욱 강화된 방진방적 구조 채택
제 품 사 양	- 초점거리와 최대조리개 70-200mm f/2.8 - 렌즈구조 19군 23매 - 손떨림보정 효과 4단계 - 최단촬영거리 1.2m - 필터지름 77mm - 최대지름X최대길이(mm)/무게 88.8 x 199mm / 1,490g

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
10		렌즈	EF 300mm f/2.8L IS II USM	캐논	1
특 징	- 철저한 경량화 - 셔터속도 약 4스텝 분의 손떨림 보정 및 IS모드 탑재 - 형석렌즈를 2장 사용하여 더욱 더 향상된 광학 성능 - 오염에 강한 불소코팅 탑재
제 품 사 양	- 초점거리/구경비 300mm/1：2.8 - 렌즈구성 12군 16매 - 최단촬영거리 2.0m - 최대촬영배율 0.18 - 필터경 52mm - 최대경 128mm - 전장 247.5mm - 무게 2,350g

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
11		폰트라이센스(윤서체)	윤소호 2012 통합본	윤디자인	2
특 징
제 품 사 양	- 윤디자인의 대표 폰트, 윤고딕, 윤명조를 비롯한 본문용 폰트, 한글 서체 디자인의 모듈구성에 새로운 지평을 열어준 윤체와 소망체 등 기본기와 디자인 발상이 뛰어난 제목용 폰트, 손글씨체의 느낌을 한껏 살린 다양한 스크립트 폰트를 모두 담은 명품 패키지 -WINDOWS용

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
12		폰트라이센스(한양서체)	묵향6패키지	한양정보통신	2
특 징	- 한양의 서체는 MS Windows, Silicon Graphics, SUN, Macintosh, Linux 등 모든 OS와 Adobe PostScrip 장비 및 Application, PCL LBP, 한컴오피스, MS Office, 훈민정음 등에 기본 서체로 채택되어 가장 많은 사람이 가장 많은 환경에서 가장 편리하게 사용하는 대한민국 표준서체입니다.
제 품 사 양	- 서체 205종 (본문용 및 디자인서체 113종 / 신서체 81종 / 특수문자 8종 / 확장한자 3종) - 스펙 : 한글 11,172여자 / 영문 94자 / 심볼 986자 (KSC5601지원) - 확장한자 3종 27,000자 지원 (HY해서, HY신명조, HY중고딕) - 한자지원 서체 10종 포함 (HY해서, HY중고딕, HY태고딕, HY견고딕, HY특태고딕,HY둥근고딕, HY태명조, HY견명조, HY신명조, HY신문명조) - 시스템 요구사항 : * Windows XP SP3 이상 * Intel 프로세서 (64bit 지원) * RAM 1GB 이상 * 설치 하드디스크 최소 350MB이상 * 인터넷 사용 가능 환경

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
13		소프트웨어	Adobe Production Premium		4
특 징	- 완벽한 비디오 제작 툴킷인 소프트웨어를 사용하면 촉박한 마감일을 준수하고 향후 발생 가능한 문제를 해결 할 수 있다. 업계 선도적인 고성능의 크리에이티브 툴을 사용하여 비디오 프로덕션, 모션 그래픽, 시각적 효과 및 인터랙티브한 경험을 제작할 수 있을 뿐만 아니라 혁신적인 성능과 원활한 프로덕션 워크플로우를 제공하는 긴밀한 통합 구성 요소를 사용하여 생산성을 극대화하고 모든 화면에 적합한 매력적인 미디어를 제작할 수 있다.
제 품 사 양	- 기본 64비트 지원과 새로운 mercuty playback engine - adobe premiere pro에서 다양한 포맷 지원 - photoshop extended를 사용하여 매력적이고 풍부한 2D 및 3D 이미지 제작 - after effects의 합성 및 애니메이션 툴 - 스크립트 작성에서 화면 출력에 이르는 전 과정의 워크플로우 - 다른 비선형 편집 프로그램을 사용한 양뱡향 편집 - 거의 모든 화면에서 볼 수 있는 컨텐츠로 인코딩하여 전달 - flash professional 또는 새로운 flash catalyst를 사용하여 인터랙티한 컨텐츠 디자인

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
14		소프트웨어	Entertainment Creation Suite Standard : Maya		1
특 징	- Entertainment Creation Suite 제품에 포함된 3D 애니메이션 소프트웨어를 사용하면 고품질 엔터테인먼트 컨텐츠를 제작할 수 있습니다. 전문적인 크리에이티브 도구로 유연한 제작 프로그램을 생성할 수 있는 제품입니다.
제 품 사 양	- 정교한 효과 연출 •강력한 크리에이티브 효과 도구 세트 활용 •액체, 유체, 입자, 강체 및 연체 시뮬레이션 •렌더링 시 머리카락, 털 및 수목 제작 - 멋진 효과와 시뮬레이션을 보다 신속히 제작 •대용량 장면 로드 및 저장 •복잡한 모델을 가져오고 오브젝트를 신속히 렌더링 •후반 합성을 위한 패스 렌더링 - 효율적인 제작 프로그램을 통해 복잡한 프로젝트 처리 •3D 스컬프팅 가속화 •캐릭터 애니메이션 결과 개선 •싱글스텝 상호 운용성으로 워크플로우 개선

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
15		편집용컴퓨터	800 G1	HP	4
특 징
제 품 사 양	- CPU : i7-4790(3.6Ghz, QC, 8M) - RAM : DDR3 16G 12800 - SSD : 128G SATA SSD - Slim SuperMulti Optical Disc Drive - Win 7 Professional 32/64 한/영 - Intel HD Graphics 4600 - Q87칩셋 - GeForce GTX750 Ti D5 2GB - Warraty 3/3/3/

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
16		그래픽 모니터	27EA83	LG	4
특 징	- WQHD고해상도의 IPS패널 모니터 - Adobe RGB99%의 정확한 색 표현력 - Calibration기능으로 정밀한 색 교정
제 품 사 양	- 패널 AH-IPS - 화면 크기 68.5 cm - 화면비율 16:9 wide - 표시화면크기 (HxV) 597.9×336.3 mm(HxV) - 픽셀 크기 0.2331×0.2331 mm - 해상도 2560×1440 -표면코팅처리 Anti-Glare Hard Coating(3H) - 표시색상 10 bit (8bit+FRC) 1.07B colors(10억 7천만 이상 색표현) - 밝기 350 cd/㎡ - 응답속도 5 ms - 명암비 1000 : 1 (DFC 5000000:1) - 시야각 178/178 - 연결단자 DVI-D / Display Port / HDMI 1조 / USB (Up 1, Down 3) - 크기 & 무게 (스탠드포함) 크기(WxHxD) 643 x 459 x 226 mm - 무게 7.3 kg

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
17		외장스토리지	CyberNetor C10-US3N	세로텍	2
특 징
제 품 사 양	- HDD 장착공간: 10 베이 - 연결 방식: USB 3.0, eSATA - 장착 HDD: 30T - 전송 속도: *USB 3.0: 최대 5 Gbps(625 MB/s) *eSATA: 최대 3 Gbps(300 MB/s) - 재질: 알루미늄 - 부가 기능: *동작표시 LED *핫스왑 지원 *핫스페어 지원 *HDD 개별 전원 스위치 탑재 *HDD Rack 타입 *MAC OS지원 - 크기(폭x높이x깊이): 17.9 x 33 x 38.5 cm - 무게: 6,000 g(HDD 제외

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
18		A3용 프린터	Pro-1	캐논	2
특 징	- 스타일리쉬한 디자인 - 1200ppi 입력으로 고화질 출력 - 신규 12색 잉크 장착 - 색영역 확장 & 블랙 농도 강화 - 대용량 잉크탱크 시스템 - Ethernet을 통해 하나의 프린터 공유 - 다양한 사이즈 및 용지 호환 가능
제 품 사 양	- 지원기능 프린트 - 해상도 4800 (수평)*1 x 2400 (수직) dpi - 최대용지 사이즈 A3+, A3, A4, Letter, Legal, Ledger, A5, B5, 4x6", 5x7", 8x10" - 용지무게 후면 트레이 일반용지 : 64-105 g/m2 캐논특수용지: 최대용지무게 : 약 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) 수동급지장치 캐논특수용지: 최대용지무게 : 약 350g/m2,0.6mm까지 - 소비전력 대기중(스캔램프가 off시)(PC에 USB 연결시):약 1.6W 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.4W 복사시 : 약 24W - 제품크기(WXDXH) 약 695 x 462 x 239 mm - 무게 약 27.7kg - 인터페이스 PC Hi-Speed USB(B Port), Ethernet, 카메라 다이렉트 Direct Print Port (PictBridge)

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
19		24인치 프린터	PRO 7900	EPSON	1
특 징	- 차세대 피그먼트 잉크 - LUT 테크놀로지 - 뛰어난 생산성에 의해 보강된 우수한 품질 - 우수한 유연성, 손쉬운 조작
제 품 사 양	- 인쇄 방식 MicroPiezo TFP 프린트 헤드 - 노즐 구성 360노즐 x 10채널 - 최대 해상도 2880 x 1440 dpi - 최소 잉크방울 크기 3.5 pl - 인터페이스 USB 2.0, 이더넷 10Base-T / 100Base-TX - 정격 전압 AC 220-240V - 소비 전력 동작중 - 약 70W - 대기중 - 약 16W이하 - 크기 (WxDxH) 1,356 x 667 x 1,218mm - 무게 84.5 kg - 운영체제 Windows 2000, XP(32/64bit), Vista(32/64bit), Mac OS X 10.3.9 이상

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
20		분광측색계	CM-2600D	코니카미놀타	1
특 징	- 45/0 조명수광학계를 채용한 분광측색계
제 품 사 양	- Illumination/ viewing system : d/8 (diffuse illumination, 8-degree viewing ), equipped with simultaneous measurement of SCI (specular component included)/SCE(specular component excluded) Conforms to CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164, DIN 5033 Teil7 and JIS Z8722 Condition C standard. - Sphere Size : ø52mm - Light-receiving element : Silicon photodiode array (dual 40 elements) - Spectral separation device : Diffraction grating - Wavelength range : 360nm to 740nm - Wavelength pitch : 10nm - Half bandwidth : Approx. 10nm - Reflectance range : 0 to 175%, resolution: 0.01% - Light source : 2 pulsed xenon lamps - Measurement time : Approx. 1.5 seconds (approx. 2 seconds for fluorescent measurement) - Minimum interval between measurements : 3 seconds for SCI/SCE (4 seconds for fluorescent measurement) - Battery perfomance : Alkaline manganese:approx. 1000 measurements - Measurement/illumination area : MAV: ø8mm/ø11mm - Interface : RS-232C standard - Power source : 4 AA-size battery or AC adapter - Size (WxHxD) : 69 x 96 x 193mm - Weight : Approx. 670g (without batteries)