출입게이트 및 열람좌석관리 시스템 구축(교체)

1. 개요

- 로비를 출입하는 모든 직원의 출입 및 방문자의 효율적인 출입 관리를 하며 출입통제 시스템과 연계하여 출입 허가된 직원 및 방문자를 선별출입 뿐만 아니라 1회 1인 통과형 게이트이여야 하며 특정상 출입통제 업무를 효율적으로 하기 위하여 설치되며, 일반용 출입게이트, 장애인 및 물류용 수동 또는 자동 게이트, 부대공사, 배관/배선공사 및 기타공사로 이루어진다.

- 인터넷 및 모바일 앱으로 열람실 좌석에 대해 예약, 배정, 현황, 연장, 반납 처리 기능

- 가설공사용 재료 또는 특기시방에서 정하는 모든 기기 및 재료는 신품으로써, 한국산업규격(KS), 공산품 품질관리법, 그 밖의 준용기준에 적합한 표준품 이상으로 하여야 한다.

2. 목적

- 모든 시설물과 중요한 보유자산을 보호하고 출입하는 내외부인들의 안전을 위하여 보다 신속하고 효율적인 관리를 위해 최첨단 반도체 기술을 응용한 출입관리, 이용시스템을 구축하며, 이용자가 열람실 좌석을 모바일과 PC환경에서 예약/좌석배정/배정취소 등을 편리하게 이용할 수 있도록 한다.

3. 구성

가. 출입게이트 부분

(1) 출입게이트는 슬라이딩 강화 유리 판넬과 고정 판넬을 포함하는 LEFT/RIGHT HOUSING UNIT 및 통행로로 이루어져야 한다.

(2) 출입게이트는 근접식 카드로 되어 있는 출입증의 신호를 받아 동작되어야 하며, 입/출 양방향을 제어 하여야 한다.(사용자 요구에 따라 단방향으로 구성 가능)

(3) 비인가 출입제한 기능

- 카드를 읽힌 방향에 따라 출입을 허용 하며 비 인가자의 출입시도는 게이트 내부에 설치된 10조의 운용 센서(안전센서 2조 포함)에 의해 차단되며, 필요에 따라 센서 추가 설치가 가능하여야 하고 불법 진입 시 경보음을 발생 하여야 한다.

- 상부 LED 진행 안내 표시 장치에서는 거부 표현 및 시각적 안내를 하여야 한다.

(4) 안전기능

- 사용자 보호를 위해 Wing이 위치한 케비넷 중앙 부분에 2개의 안전센서를 내장하고 있어 Wing 폐쇄 행정으로 인한 사고를 예방 하여야 한다.

- N/C Mode 운영 시 인가자의 출입 시 안전센서에 의해 슬라이딩 강화유리가 Close 행정을 하지 않도록 구성 되어 있다.

- 예기치 않는 사고로 인하여 문과 충돌할 경우 즉시 도어의 동작을 정지 또는 오픈하여 통행자의 안전을 보장하는 Safety Torque Limit가 있어야 한다.

(5) 외부인 차단을 위하여 Anti-tailgating 기능이 3단계(High, Middle, Low) 이상으로 설정변경이 가능하여야 한다.

(6) 출입게이트의 슬라이딩 및 고정 유리는 10mm 투명 강화 안전유리 이어야 한다.

(7) 시공되는 출입게이트 및 Glass Wall(물류용 수동 게이트 포함) 유리의 높이는 1200mm 이상으로 제작 하여야 한다.(상황에 따라 1,200 ~ 1,800mm 내에서 교체 가능하여야 한다.)

(8) 출입게이트 Slide Panel의 속도는 사용자의 요구에 맞게 조절할 수 있어야 한다.

(9) 일체형 구동부

모터 구동부와 링크 작동부를 일체형으로 설계하여 구성품을 단순화함으로써 고장률이 적고 유지보수가 용이하여야 한다.

(10) 구동하는 모터는 내구성 및 수명이 길고 강력한 동작을 보장 하며 평균 고장 주기를 300만회 이상 보장 하여야 한다.

(11) 상부 LED 안내 표시

안내 표시 기능으로 출입 카드 인식 시 게이트 상판 하부에 정상 카드 인식 여부를 구분하는 LED 조명의 색상(대기 및 허가 시 - 녹색, 비 허가 시 - 적색) 변경으로 이용자의 편의를 제공 하여야 한다.

(12) 자기진단 및 복구기능

출입게이트 스스로 현재 상태를 점검하여 이상발생 시 자기진단 기능을 수행하여 초기안정화 설정 값으로의 복구가 가능하며 이를 통한 신속한 복구가 가능 하여야 한다.

(13) 게이트 진입 후에도 인증

출입게이트 이용자의 대부분이 게이트 진입 후 카드를 카드리더에 근접하는 경우를대비하여 게이트 진입 후 카드를 인증하여도 게이트의 출입문이 Open 되어야 한다. (사용자가 게이트를 벗어나서 다시 들어와야 하는 불편함을 해소하고, 이로 인한 혼잡성을 개선하여야 한다.)

(14) 구동방식

내구성이 떨어지는 기존의 암과 축으로 결합된 형태의 다운 슬라이딩 방식이 아닌
다이렉트 슬라이딩 방식으로 설계되어 고장의 원인이 되는 부분을 최소화해야 한다.
(레일을 타고 슬라이드 되는 방식으로 충돌 시 body 당 2개의 레일을 통해 충격이 완화 되어 장비 파손을 최소화하여야 한다.)

(15) 에러 및 구동부 내구성 확인 기능

장비에 에러 발생 시 디스플레이를 통해 에러 내용이 확인 되어야 하고 구동부 카운터가 내장되어 1000만회 까지 확인이 되어야 하며 이를 통해 구동부의 사용 회수를 확인할 수 있어야 한다.

(15) 시스템 사양

- 모드를 원격 및 스케쥴에 의한 운용이 가능하도록 조작 Control Unit을 제작하여 설치 운용할 수 있도록 하여야 한다.

- 단방향, 양방향에 대하여 센서에 의한 Free Pass 선택이 가능하여야 한다.

- 양방향 출입허용, 출입불가, 완전개방 중 선택이 가능하여야 한다.

- 정전 시 Wing은 현 위치를 유지하고 사용자에 의해 손으로 개방 되어야 한다.

- 전원공급 : AC 220V (±10%) 50/60HZ

- 동작온도 : -15℃ to 45℃

- 재    질 : Stainless Steel, Acryl, 강화 유리

- 메인보드 : CPU : 32 bit ARM Microprocess

메모리 : 256 kbit

RAM : 48 kbit

통신 : RS-485 / 셋팅 : USB

- 참고사진

나. 좌석관리시스템 부분

(1) 인터넷 및 모바일 앱으로 열람실 좌석에 대해 예약, 배정, 현황, 연장, 반납 처리기능 제공

(2) 좌석이 아이콘 형태로 되어야 하며 아이콘이 시간경과에 따라 잔여시간과 경과시간이구분되어 표현되어야 함

(3) 관리자가 좌석의 추가, 삭제, 위치 조정이 가능하도록 관리툴을 제공

(4) 관리툴에 의한 수정 내용은 다양한 디바이스(키오스크, 모바일 등)에 동일하게 반영되도록 제공

(5) 열람실 좌석 예약 및 현황 리스트 조회는 이용자의 기호에 따라 출력화면을 선택적 적용(리스트, 썸네일)이 가능하게 제공

(6) 예약 또는 현장 배정 자율 운영 기능, 예약 확인증 출력 기능 제공

(7) 관리자 프로그램은 웹기반으로 개발해야 하며 Sheet에 대한 엑셀반출 제공

(8) 개발환경은 도서관 DBMS 또는 우리대학이 제안하는 DBMS를 사용

(9) 타 시스템에서 필요한 정보를  요청 시 DBMS의 뷰테이블 또는 XML API로 제공

(10) 우리대학 정보시스템 및 도서관 통합정보시스템과 연동 처리(로그인 정보, 신분코드, 이용기간 등)

(11) 이용자 UI 한글, 영문 Version 지원

(12) HTML5 & CSS3 적용으로 시스템 표준화

(13) 데이터베이스 ERD(Entity Relationship Diagram) 제공

(14) 프로그램 제공기능

- 앱 메인화면에 배정 좌석번호 출력

- 배정 상태에서 동일 기기에서 좌석 재배정 제한

- 열람실별 좌석현황 정보

- 좌석별 잔여시간 표시, 좌석배정/연장/반납 기능

- 좌석배정 과거 기록 보기, 배정화면 reload 시간 최소화 설정 기능

- 허용IP, 와이파이명, 게이트 인증 조합으로 좌석배정 제한 기능

- 관리자 실 생성/삭제 기능, 실 명칭 및 실 배열순서 설정

- 실 숨김 설정, 사용 가능한 신분 및 이용자 상태 설정

- 자리 버튼 사이즈 설정, 자유이용중 설정

- 예약가능 설정, 공유 및 연장 가능 설정

- 좌석이동 및 동일좌석 반복사용 유무 설정

- 최대 이용시간(분), 연장 신청 가능 시간 설정(배정 후, 마감 전)

- 최대 연장 횟수 설정, 허용 IP설정 기능(복수 개 및 범위 설정)

- 와이파이명 설정 기능, 게이트 연동 검증 유무 설정

- 위치기반 연동 검증 유무 설정

- 다양한 운영시간 설정 가능(방학기간 설정. 평일(개강, 방학), 토요일(개강, 방학),           공휴일. 여름방학 기간, 겨울방학 기간 등)

- 스마트폰 배정 허용 유무 설정

- 모바일 기기 허용 IP설정 적용 및 와이파이명 적용 유무

- 미반납 시 누적횟수 및 좌석배정 불가 일수 설정

- 블랙리스트 이용자 최대 사용중지 일수 설정

- 실 사진 업로드 기능

- 좌석반납 적용 지연시간 설정 기능(분 단위)

- 사용중지 기간 미적용 유무 설정(제재안함 처리)

- 미반납 처리 무효시간 설정(무효시간 이후는 정상 반납하지 않아도 미반납 횟수           증가 안됨: 종료 1시간 전 권함)

- 좌석발급/연장/예약 시 허용IP, 게이트 연동, 동일 스마트 기기 배제 등 AND, OR          연산자로 제한 기능 지원

4  시  공

(1) 부대공사 : 시스템 설치를 위하여 대리석 철거 및 바닥 마감공사는 기존의 설치되어 있는 마감재와 잘 조화되도록 하며, Side Glass 설치공사는 Glass는 10mm 두께의강화 유리로 설치하며, 높이는 Speed Gate와 같아야 한다.

(2) 배관 및 비선공사 : 배관 및 배선은 KS규격 및 동등 이상의 자재를 사용하여야 하며, 시스템 설치와 관련된 일반의 모든 공사를 포함한다.

(3) 시공자는 작업 시 시설물에 부딪치거나 추락주의, 정전대비 손전등 휴대 및 소화기 비치로 안전관리에 만전을 기하여야 하고 만약에 발생하는 사고에 대하여 전적으로 시공자가 책임진다.

(4) 시스템 설치 준수사항

- 기기 설치할 위치에 가 조립 후 사용자의 승인을 득하여야 한다.

- 기기는 바닥에 볼트로 단단히 공정시켜야 한다.

- 마감자재의 색상, 형태 등을 사전 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

- 게이트에 입선 되는 케이블은 연결부위 없이 사용하여야하며, 부득이 하게 연장 접속하여 사용할 필요가 있을 경우 필히 규격에 맞는 콘넥터를 사용하여야 한다.

- 게이트 설치 도중 시설물 및 재산에 손해나 피해가 생기지 않도록 하여야한다.

- 게이트의 마감은 주변 환경과 조화가 잘 이루어져야 한다.

(5) 기타 도면과 특별 시방서에 명시하지 않은 사항은 사용자와 협의하여 시공하여야 하며 모든 공정이 미관상 미려하고 견고하게 설치하여야 한다.