KIU LINC사업단 KOLLABO운용 빅데이터 저장시스템(H/W) 규격서

구분	항 목	세 부 규 격	수량
스토 리지	Controller	○ DUAL 컨트롤러	1식
	Cache Memory	○ 48GB 이상
	I/O FC card	○ 스토리지 내 8G X 12port 이상
	DISK	○ Type : SAS 타입 ○ RPM : 10K 이상 ○ 용량 : 600GB X 34EA 기준 (단, 1EA당 상위 용량일 경우 전체 용량 충족)
	RAID	○ RAID5
	이중화	○ 내부 복제 기능(볼륨 미러링, Snapshot 등)
	기타	○ 제안 시스템은 제조사의 최신제품이어야 함 ○ 제안 용량 및 수량은 제안요구 규격이상으로 하되 서버에 수용된 업무가 정상적으로 운영될 수 있도록 구성 하여야 함 ○ 무상유지보수는 제조사지원 기준 3년 이상 제공 (제조사 발행 기술지원확약서 및 물품공급 확약서 제출)