규 격 설 명 서

Item

영 문 :  XB – PRIME 12 Strobo

Q’ty :   6

국 문 : 엑스비 프라임 스트로보

A. Feature : 스튜디오용 사진조명

- 전문가를 위한 Xenon Flash Tube 를 사용하여 정밀한 노출제어 및 색온도를 제공하며 피사체               의 원본 그대로 색상을 표현해주는 인공광원이다.

- 전문가의 입장에서 70단계의 노출제어가 가능 하여 피사체의 디테일을 시각적으로 표현해 준다.

- 조명에 2.4Ghz의 무선통신을 채택하여 컴퓨터, 핸드폰, 각종 패드에서 앱으로 조명을 컨트롤 할수             있다.

B. Specification :

모델명	XB-PRIME 12
규격	453(W) X 120(D) X115(H)
용량	1200W/s
색온도	5500±200
섬광지속시간	1/1300
전력	220V
재충전시간	0.05~0.9

C. Accessories : 220V/1.5A x 5m 전원선, 1K 할로겐램프, 투명 파이렉스

D. Remarks :  XB-PRIME 전용동조기는 별도 구매.

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  i6 Strobo

Q’ty :   4

국 문 : i6 충전식 스트로보

A. Feature : 충전식 사진조명

- 사진가를 위하여 고성능 리튬이온 배터리를 장착하여 기존의 전원을 필요로 하지 아니하여  야              외 촬영에서 사용하기 편한 인공광원이다.

- 전문가의 입장에서 60단계의 노출제어가 가능 하여 피사체의 디테일을 시각적으로 표현해 준다.

- 전용 동조기를 사용하면 조명을 원거리에서 컨트롤이 가능하다.

- 전용동조기를 사용하면 1/8000초의 고속동조가 가능하다.

B. Specification :

모델명	i6
규격	345(W) X 120(D) X115(H)
용량	600W/s
전력/밧데리	220V , 11.1V/8.8A Li-ion
섬광지속시간(t0.5)@min:max	1/12800:1/500

C. Accessories : 220V/12V/1.2A 충전기,  투명 파이렉스, 11.1V/8.8A Li-ion밧데리.

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  Rectangular softbox

Q’ty :   12

국 문 :  912소프트박스

A. Feature : 3:4 의 비율로 2:3 비율의 광면적을 가지고 있으며 각종 촬영에 있어서 주광, 보조광으로 사용이              되며 하이라이트와 쉐도우 부분을 없애주고 디테일을 살려 준다.

소프트박스의 원단을 특수코팅을 하여 조명에서 나오는 거친 빛을 난반사 시켜 중간디퓨저와               바깥디퓨저를 거쳐 부드럽게 확산이 되어 고르고 부드러운 노출을 표현 할수 있다.

B. Specification :

모델명	직사각소프트박스
규격	90cm(W) X120cm(H)
깊이	43cm
무게	1.2kg
기타

C. Accessories : .스피드링, 살대. 디퓨저

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  Grandbox softbox

Q’ty :   1

국 문 : 그랜드 소프트박스

A. Feature : 16개 지지대를 사용한 대형 소프트박스 소프트박스와 리플렉터의 기능이 어우러져 거대한 리플               렉터로 드라마틱한 빛을 연출할 수 있다.

- 16개의 지지대(살대)를 사용하지만 폴 집을 사용하여 조립이 간편하고 중간에 한 층의 디퓨저를              사용하여 전면적으로 부드러운 빛을 만들 수 있어 패션, 인물, 상업광고사진에 적합하다.

B. Specification :

모델명	그랜드 소프트박스
규격	180cm
깊이	90cm
무게	1.8kg
기타

C. Accessories : .스피드링, 살대. 디퓨저

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  strip softbox

Q’ty :   2

국 문 : 스트립 소프트박스719

A. Feature : 70*190 스트립 소프트박스

- 소프트박스의 가로세로의 비율이 1:2, 1:3의 비율로 수직 혹은 수평으로 360회전할 수 있어 헤어              라이트나 좁은 공간에서 모델의 전신 촬영이 가능하며 피사체에 긴 캐치라이트를 사용할 때 용              이하다.

B. Specification :

모델명	스트립 소프트박스
규격	70cm X 190cm
깊이	44cm
무게	1.3kg
기타

C. Accessories : .스피드링, 살대. 디퓨저

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  Flash Wave- 3

Q’ty :   10

국 문 : 무선동조기(플래쉬 웨이브) 3

A. Feature : 주파수 2.4Ghz를 사용한 무선동조기

- 플래쉬 웨이브3는 2.4Ghz 주파수를 사용하며 16개의 개별 주파수를 이용하여 혼선을 방지해준               다.

- 무선릴리즈로도  사용 할 수 있다

B. Specification :

모델명	플래쉬 웨이브 3
규격	송신기	31mmX26mmX80mm
	수신기	43mmX25mmX110mm
배터리	송신기	3V X1 (CR2450)
	수신기	1.5V X1 (AA)
사용온도	-20℃~50℃
무선거리	최대 180m 안정거리 80m

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  ARRI D12

Q’ty :   3

국 문 : HMI 조명(ARRI D12)

A. Feature : 컴펙트 제품군과 함께 ARRI D12 램프는 야외 라이팅의 필수적인 제품으로 셋트에서 직광 또는               반사 조명이 필요시 본제품은 최적의 해답을 준다. 램프와 렌즈의 정확한 상호작용으로 조명의               최상 성능을 나타낸다.

B. Specification :

모델명	ARRI D12
규격	460mm X 400mm X 650mm
공급전원	100V
전원	1200W
색온도	6000
램프헤드중량	9.96kg

C. Accessories : 발라스타 , 반도어, 전원선, 램프옵션,

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  BLACK STEEL BACKLITE STAND

Q’ty :   4

국 문 : 빽 라이트 스탠드

A. Feature : 최대 3KG의 분리되는 알루미늄 컬럼(폴)이 있는 보조 스탠드로 3개의 다리를 접어서 손쉽게 보              관이 가능하며 빠른 설치 및 해체가 가능하다.

B. Specification :

모델명	빽 라이트 스탠드
최소길이	9cm
최대길이	85cm
무게	1.32kg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  AUTOPOLE (432-3.7B 2 3.7m)

Q’ty :   4

국 문 : 오토폴(432-3.7B 3.7m)

A. Feature : 다양한 추력 또는 트러스트로 사용할수 있는 다목적 폴로 자유자재로 세팅할 수 있는 독특한                시스템이다.

독특한 캔딜 레버의 싱글액션 잠금 시스템은 끝에 러버 패드를 장착하여 안전하게 고정시킨다.

빠르고 간편하게 라이팅을 수평, 수직으로 고정할 수 있다

B. Specification :

모델명	오토폴
최소길이	210cm
최대길이	370cm

C. Accessories :

D. Remarks :  두 개가  한 세트 구성.

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  MAGIC ARM

Q’ty :   4

국 문 : 매직 암

A. Feature : - 하나의 놉으로 조절하여 발생하는 마찰력으로 의해 잠글 수 있도록 설계된 암

- 크게 만들어진 락킹 핸들은 연결된 두 개의 암과 암 끝 두 개의 핀을 한번에 고정시켜 빠른                 설정이 가능하다.

B. Specification :

모델명	매직암
암의 길이	53cm
암 튜브의 길이	20mm
최대적재중량	3kg
무게	1.07kg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 :  SUPER CLAMP

Q’ty :   30

국 문 : 슈퍼클램프

A. Feature : - 원하는 장소, 위치에 고정하는 장치

- 스크류 방식으로 강력하게 고정시켜주는 그립은 13mm~55mm 까지의 모든 것들을 고정시켜                준다.

- 2중 안전장치가 있는 6각형 모양의 소켓은 스크류가 풀리더라도 제 위치에 고정시켜 준다.

B. Specification :

모델명	슈퍼클램프
최대적재중량	15 kg
무게	0.41kg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : A2018L ,A2025L, A2033L C-Stand

Q’ty :   12

국 문 : C-스탠드

A. Feature : - 본제품은 스틸 버전으로 단단한 내구성을 가지고 있다.

- 모든 구성품이 강성을 높이고 손쉬운 유지보수를 위해 리벳이 아닌 볼트로 구성.

- 특별한 디자인으로 사용자가 잠금 너트를 풀어도 내부알루미늄인서트와 전용 튜브가 이음새가                분리되는 것을 막아 준다.

- 이음새 디자인은 손가락이 끼는 것을 막아 준다.

B. Specification :

모델명	A2018L C-Stand	A2025L C-Stand	A2033L C-Stand
최대높이	175cm	253cm	328cm
최대적재중량	8kg	10kg	10kg
최소높이	84cm	110cm	134cm
무게	4.3kg	4.8kg	5.5kg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : 40inch Extension Grip Arm Silver

Q’ty :   12

국 문 : C-스탠드 암

A. Feature : - 본제품은 D200 그립 헤드가 결합되어 일반적으로 사용에 용이하다.

- 스크립과 플래그 또는 작은 조명의 그립 포인트를 확장시켜 줍니다.

- 안정과 정확한 콘트롤을 위하여 미끄러지지 않는 특별한 그립 패그들이 장비되어 있다.

B. Specification :

모델명	C-스탠드 암
길이	102cm
무게	1.6kg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : BLACK COMPACT STAND

Q’ty :   12

국 문 : 맨프로트 조명 스탠드

A. Feature : - 3단 알루미늄 블랙 스탠드

- 일반적으로 스튜디오 촬영에 이상적이며 컴팩트한 사이즈의 스탠드고 센터컬럼에 에어쿠션장                치가 있어 선테컬럼이 갑자기 떨어지는 것을 방지하여 장착된 장비를 충격에서 보호한다.

B. Specification :

모델명	맨프로트 조명 스탠드
최소높이	88cm
최고높이	250cm
무게	1.28kg
최대적재중량	5 kg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : Black Super Boom Stand

Q’ty :   1

국 문 : 슈퍼 붐 스탠드

A. Feature : - 이상적이고 안정성 있는 라이팅 포지셔닝의 방법을 제공하고 피사체의 위에서 조명을 할 수                  있도록 해준다

B. Specification :

모델명	슈퍼붐스탠드
최소높이	131cm
최고높이	212cm
무게	4.2kg
최대적재중량	15 kg
최소 확장	24cm
최대 확장	100cm
원격조정	270cm

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : STILL LIFE TABLE

Q’ty :   2

국 문 : 스틸라이프 테이블

A. Feature : - 정물 촬영용 백색스틸라이프 테이블

프론트나 백 라이트에 사용되는 반투명 플라스틱 판넬을 사용한다.

브레이크가 달린 두 개의 바퀴가 장착이 되어 이동에 편리하다.

조절이 가능한 틸팅백이 있어 수평 및 높이 조절이 자유롭게 이루어진다.

B. Specification :

모델명	스틸라이프 테이블
판넬사이즈	200 X122cm
바닥에서 판넬까지 거리	83cm
수직높이	193cm
최대적재중량	15kg
중량	18.6kg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : GITZO Mountaineer Tripod[Series 3 Carbon 4 sections Long(GT3542L)]

Q’ty :   1

국 문 : 사진용 삼각대 (짓조)

A. Feature : - GT3542보다 긴 4단의 다리로 확장시 아이레벨에 도달하도록 설계되었다.

- 튼튼함과 완벽한 균형을 모두 가진 표준높이의 트라이포드로 카본 eXact튜브와 견고성을 향상

B. Specification :

모델명	사진용 삼각대
최고높이	178cm
최소높이	16cm
접었을 때 높이	59cm
최대적재중량	21kg
중량	1.95kg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : Manfrotto 229 3D PRO HEAD

Q’ty :   1

국 문 : 맨프로트 3D 프로 헤드

A. Feature : - 부드럽고 정밀한 움직임을 제공해주는 헤드이다. 수평과 수직 축을 맞출수 있는 3개의 수평계                가 내장되어 있으며 장비의 보호를 위해 퀵 릴리즈 플레이트에 안전장치가 있다.

B. Specification :

모델명	맨프로트 3D 프로 헤드
헤드높이	16cm
최대적재중량	12kg
팬 무브먼트	360°
측면틸트 무브먼트	-90° +30°
중량	1.9kg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : Sony UWP-D11 Wireless Microphone

Q’ty :   3

국 문 : 소니정품 UWP-D11 무선마이크

A. Feature : - 사운드의 혁신 트루 다이버시티 수신 시스템을 활용하여 고품질 사운드와 안정적인 무선전송                을 실현 한다.

- 다양한 기기 ENG 및 EFP 뿐만 아니라 라이브, 스포츠, 다튜멘터리, 결혼식을 비롯한 폭넓은                 분야에 활용 된다.

B. Specification :

모델명	소니정품 UWP-D11 무선마이크
안테나유형	1/4 파장 와이어
통신 주파수	KR3: 925.125MHz~937.500MHz
지향성	무지향성
display	LCD
사용전원	DC3.0V(AA알카라인 배터리)
	DC 5.0V (USB Micro-B)
배터리작동시간	약 10시간
규격	63 X82 X20mm(안테나제외 너비 X 높이 X 깊이)
중량	약 149g(배터리 포함)

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : RODE PACKAGE(NTG2 WS6 Bommpolebag)

Q’ty :   1

국 문 : 로드마이크 세트

A. Feature : - 가벼운 무게의 컨덴서를 사용하여 영화, 비디오, 텔레비전 환경에서 사용할 수 있는 초지향성                마이크이다.

- 1.5V 건전지 혹은 48V 팬덤 전원방식 두 가지 전원을 사용 할 수 있다.

B. Specification :

모델명	로드마이크
규 격	960mm(H) X200mm(W) X20mm(D)
무 게	575mg

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : Libec Lx10 Studio

Q’ty :   2

국 문 : 리벡 삼각대

A. Feature : - 시작부터 끝까지 뛰어난 토르크 시스템으로 모든 움직임을 포착

- 뛰어난 견고성과 탑재중량, 완전히 새로운 삼각대의 디자인

- 고급 스프레더와 대형고무발 완비.

B. Specification :

모델명	리벡 삼각대
제품중량	10.6kg
높이	91.5 to 187cm
볼 구경	100mm
탑재중량	16kg
다리단수	3단

C. Accessories :

D. Remarks :

규 격 설 명 서

Item

영 문 : EG03A set (GH03haed +GA751)

Q’ty :   2

국 문 : 영상삼각대 세트

A. Feature : - 뛰어난 견고성과 탑재중량, 완전히 새로운 삼각대의 디자인으로 실용적으로 사용할 수 있다

B. Specification :

모델명	GH03	GA751
제품중량	1kg	2.8kg
높이		78cm~138cm
볼 구경	75mm	75mm
탑재중량	4kg	40kg

C. Accessories :

D. Remarks :